成都市新津区基层医疗卫生机构

健康信息工作站采购项目询预算价公示
各潜在供应商： 

根据区卫健局基层医疗卫生 “健康七个不出村” 建设工作要求，结合辖区普兴街道、兴义镇、永商镇、安西镇、花桥街道、花源街道、武阳社区共 7 家基层医疗机构申报需求，拟统一采购基层健康信息工作站。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

报名要求：

1、资料可现场递交或邮寄，所有资料须密封处理。现场递交地址：成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区二楼）；邮寄地址同现场递交地址，须在快递封面注明询价公司法定名称，便于与网上报名信息核对。建议选择正规快递公司，并预留充足物流时间，逾期送达视为无效。
2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供相关技术参数、功能模板及服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用。（该项目须电子报价，U盘单独密封）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备医疗器械相关经营 / 生产资质，并提供相关证明材料或承诺函。 

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。
本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年6月17日-2026年6月23日；文件接收截止日期：2026年6月25日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。
2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，028-82556072。
4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。
附件 1：采购需求

★一、采购清单

	序号
	产品名称
	型号 / 类型
	单位
	数量
	对应使用单位

	1
	健康信息工作站（全能版）
	综合检测 + 多维度健康评估
	套
	4
	普兴街道中心卫生院、兴义镇中心卫生院、永商镇公立卫生院、花源街道中心卫生院

	2
	健康信息工作站（基础版）
	基础体格检测
	套
	2
	安西镇公立卫生院、花桥街道公立卫生院

	3
	健康信息工作站（特色拓展版）
	基础检测 + 专项拓展 + 定制硬件
	套
	1
	武阳社区卫生服务中心


★二、采购需求

（一）健康信息工作站（全能版） 4 套

1、临床检测与健康评估功能 具备身高、体重、BMI 指数、人体成分、血压、脉搏、血氧饱和度、体温、血糖、电子视力检测功能；搭载中医体质评估、自理能力评估、心理压力评估、抑郁自评四大健康评估模块。
2、通用应用功能： 支持二代身份证、医保卡刷卡登录，可快速完成人员建档；配备智能语音播报，全程语音引导检测操作；具备检测报告自助A4打印、数据本地留存、检验结果自动上传功能。
3、数据互联互通要求（重点）：设备需具备标准化数据对接与互联互通能力，严格契合区域医疗信息化建设标准。可无缝对接区级卫生信息平台（健康大脑）、基层医疗管理系统（公卫系统、HIS系统）、居民健康档案管理系统等各类卫健平台前置数据库，实现检测数据实时自动上传、同步更新。设备软件需完全符合区卫健局信息综合管理平台数据规范，可联动村卫生室、乡镇卫生院管理软件，支持设备台账管理、检测数据查询、健康档案导出打印等功能。
（二）健康信息工作站（基础版） 2 套
1、临床检测功能： 具备身高、体重、BMI 指数、体温、血氧饱和度、医用全自动血压检测功能，满足基层日常基础健康筛查、慢性病常规监测需求。
2、通用应用功能： 支持二代身份证、医保卡刷卡登录，配备语音播报、报告A4打印、数据本地留存、检测结果自动上传功能，操作简易，适配基层自助使用场景。
3、数据互联互通要求（重点）： 设备需具备标准化数据对接与互联互通能力，严格契合 区域医疗信息化建设标准。可无缝对接区级卫生信息平台(健康大脑)、基层医疗管理系统(公卫系统、 HIS 系统)、 居民健康档案管理系统等各类卫健平台前置数据库，实现检 测数据实时自动上传、同步更新。设备软件需完全符合区卫 健局信息综合管理平台数据规范，可联动村卫生室、乡镇卫 生院管理软件，支持设备台账管理、检测数据查询、健康档 案导出打印等功能。
（三）健康信息工作站（特色拓展版） 1 套
1、临床检测与评估功能 基础检测项：身高、体重、体温、血压、血氧、血糖、人体成分分析； 拓展检测项：腰围、心率、心电图检测； 评估模块：中医体质辨识。
2、硬件配置与专属应用功能 健康一体机主要应用功能需具备如：

（1）身份证/医保卡刷卡登录。支持刷二代身份证或手动输入自助建档检测，体检数据上传至健康数据管理平台个人健康档案中；

（2）操作屏内置摄像头，用于拍照；

（3）系统支持检测结果自动和输入同步上传，数据本地留存。支持扩展连接自动式测量身高体重。报告A4打印，报告单中针对检测异常项目单独提示统计，清晰易懂；

（4）语音提示及屏幕画面引导检测者完成检测；

（5）整机配备身高体重秤，通过RS232接口与主机通讯；

（6）整机只需一电源插口接入外部电源，电源插口须有电源指示灯和过载保护，电源插座须可单独开、关控制整机通电。
3、数据互联互通要求（重点） 设备须稳定接入采购人指定的区域卫健信息平台：同时对接基层公共卫生管理系统，采用实时传输模式上传检测数据，满足公卫数据统计、归档、考核要求。
（四）产品技术要求（适用于以上全部机型）

1、所有设备须符合国家医疗器械相关标准，整机运行稳定、故障率低，适配室内长期摆放使用。

2、设备接口开放，核心要求为正常接入采购人指定的区域卫健信息平台，同时可与我区现有各类卫健管理软件无缝对接，无系统兼容性问题。

3、血糖检测配套耗材要求：设备配套血糖检测相关耗材，中标供应商需提供线上耗材配送服务，各基层卫生院可依托现有平台自主线上下单，由中标供应商统一完成配送。

★三、商务及其他要求

1、成交供应商在服务期内需提供设备全程维修、维护、定期保养服务，维修、更换配件等所有相关费用均包含在本次报价中，保障采购人正常使用。

2、供应商负责所有设备运输、上门安装、硬件调试、软件接口联调、采购人指定区域卫健信息平台及其他卫健平台对接，相关费用全部纳入总报价，医院不再另行支付其他费用。

3、因设备硬件、软件质量问题造成检测异常、数据错误、无法正常上传至采购人指定区域卫健信息平台的，供应商须及时免费检修、调试并采取补救措施。

4、交货及安装周期：合同签订后15个工作日内完成所有设备到货安装调试；确保后续系统联调顺利投入使用，确保与现有卫健系统、采购人指定区域卫健信息平台无缝衔接。

5.交货地点：采购人指定的各基层医疗卫生机构。

6.故障响应：设备出现故障，维修人员接到报修后30 分钟内响应，24 小时内排除故障。一般是48个小时。

7.培训服务：供应商须为使用单位提供不少于 1 个工作日的现场技术培训，内容包含设备操作、日常保养、简易故障排查、指定卫健信息平台数据上传操作等，确保操作人员可独立上岗，培训费用包含在总报价内。

8.质保期：≧2年

9.本项目所有设备为固定采购数量，按实际供货台数据实结算。

10.资质要求：（1）若投标人为生产厂家，须提供《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；若为经销代理商，须提供《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证（已在多证合一营业执照包含二类备案的除外）。 （2）本项目配备的医疗器械和设备，须提供对应的医疗器械注册证或备案凭证。

注：本章★项为实质性要求；本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。
附件 2：报价格式

	项目名称：成都市新津区基层医疗机构健康信息工作站采购项目询预算价

	序号
	物品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	健康信息工作站（全能版）
	
	综合检测 + 多维度评估
	台
	4
	
	

	2
	健康信息工作站（基础版）
	
	基础体格检测
	台
	2
	
	

	3
	健康信息工作站（特色拓展版）
	
	拓展检测 + 定制硬件
	台
	1
	
	

	  合计大写（万元）：         合计小写（万元）：                  


备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，报价表最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。
