成都市新津区中医医院
内科大楼医疗设备采购项目询预算价公示

各潜在供应商：
根据医院业务需要，我院拟采购内科大楼医疗设备项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。
一、公司情况介绍
1、公司相关业务情况、业绩简介。
2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。
二、报名要求
1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。
2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）
3、提供电子版报价资料和相关产品简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（U盘密封递交，电子报价资料采用word格式）
4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并对本项目提出的设备功能需求明确响应，对重要功能需提供相关证明材料或承诺函。 
5、所有参选资料应设置目录、页码，方便采购人遴选，所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。
三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。
四、其他事项
[bookmark: _Toc20249][bookmark: _Toc20665]1、报名资料接收时间：（2026年7月6日-2026年7月9日；文件接收截止日期：2026年7月13日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。
2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。
3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，028-82556072。
4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。


★一、采购清单
	CT等一批医疗设备

	序号
	设备名称
	数量

	1
	CT
	1

	2
	MR
	1

	3
	DR
	1

	4
	医用直线加速器
	1

	5
	彩色多普勒超声诊断仪
	1

	6
	高清电子胃肠镜系统
	1


二、采购需求
（一）CT（1台）
1.探测器：排数≥256排；心脏扫描速度快（心率≥100次以上或节律不齐）且成像良好。
2.一站式脑卒中、胸痛三联征及多部位血管联合、全器官灌注成像(含全脑、心肌)及分析软件、能谱、QCT（配备质控软硬件）
3.心脏、脑卒中AI分析软件、血管(头颈部血管、四肢血管、冠状动脉)分析软件、肺结节、肋骨分析软件、脂肪分析软件、骨密度测量、能谱分析软件等。
4.影像报告质控软件。
5.双筒高压注射器、防护用品2套。
6.诊断工作站3套，满足放射影像诊断日常工作质量要求。其中显示器要求：对角线尺寸≥27"；分辨率≥2560×1440；点距≤0.2331x 0.2331mm；响应时间≤8ms；可视角度≥178°，最大亮度≥550cd/m2；对比度≥1000:1
7.机房消毒设备一套，设备配置满足院感要求。
8.报价包含满足以上设备核心功能需求，且保证正常运行的整体价格。如上述第三方产品未列举详细的请供应商自行补齐，且功能配置标准不能低于整机设备性能标准。报价包含安装、采购、运输、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金、附加税等全部费用。
（二）MR（1台）
1.磁场强度≥3.0T；磁体孔径：≥70cm
2.专用线圈：心脏、乳腺、体部、头颈联合线圈（大范围线圈）、关节线圈等。
3.MRS、DTI、心脏和乳腺等高级分析，必须配置原厂的后处理工作站。
4.精密空调、水冷、高压注射器（兼核磁使用）、无磁转运床、铁磁探测器、无磁降噪耳机、监控系统设备等个一套。
5.诊断工作站3套，移动工作站1套，满足放射影像诊断日常工作质量要求。其中显示器要求：对角线尺寸≥27"；分辨率≥2560×1440；点距≤0.2331x 0.2331mm；响应时间≤8ms；可视角度≥178°，最大亮度≥550cd/m2；对比度≥1000:1
6.机房消毒设备一套，设备配置满足院感要求。
7.报价包含满足以上设备核心功能需求，且保证正常运行的整体价格；且保证正常运行的整体价格。如上述第三方产品未列举详细的请供应商自行补齐，且功能配置标准不能低于整机设备性能标准。报价包含安装、采购、运输、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金、附加税等全部费用。
（三）DR（1台）
1.无线平板探测器2套、X射线管1套（球管热容≥300kHU）、摄影机架1套。
2.高压发生器1套：功率≥65kw，管电压可调范围≥40～150KV，最大电流输出≥800mA。
3.AI辅助摆位及质控。
4.放射科质控系统1套，满足放射影像诊断日常工作质量要求。
5.机房消毒设备一套，设备配置满足院感要求。
6.报价包含满足以上设备核心功能需求，且保证正常运行的整体价格。如上述第三方产品未列举详细的请供应商自行补齐，且功能配置标准不能低于整机设备性能标准。报价包含安装、采购、运输、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金、附加税等全部费用。
（四）医用直线加速器（1台）
1.加速器核心结构
(1)具有多种治疗模式：至少具有以下治疗模式:三维适形放疗、静态调强放疗、动态调强放疗、图像引导放疗、容积旋转调强放疗、门控放疗立体定向放疗，提供自适应放疗。
★(2)提供患者定位CT扫描解决方案，须满足运动管理功能需求
(3)配备液晶触摸显示屏，可调整机器参数，加载卸载患者治疗射野，具备激光扫描患者条形码功能。
2.机架运动系统
▲(1)设备机架需具备大角度双向旋转能力：(顺时针和逆时针方向)≥370°
(2)机架结构:机架结构为中心孔洞式或中心轴承式
3.准直器系统
▲(1)叶片过中心线最大距离≥16cm
▲(2)等中心平面叶片运行最大速度:≥5.5cm/s
★(3)单次治疗最大固定射野≥40cmX40cm
4.治疗床系统大
★（1）治疗床:运动维度:≥4D
▲（2）前后移动范围:≥160cm
5.图像引导及验证系统
▲（1）可实现动态四维影像采集、实时引导与治疗验证，保障放疗定位精准性
▲（2）满足全身多部位肿瘤的影像重建、配准与验证需求
6.其他必配系统：EPID质控系统、治疗系统、束流系统、剂量监测系统
7软件系统要求
(1) 放射治疗计划系统：提供放射治疗计划系统，所有系统统一数据平台，支持B/S架构操作，放射治疗计划系统(TPS)：工作站数量要求:物理师工作站:≥2台;医生工作站:≥3台
（2）具备肿瘤信息管理系统
8.配置清单
（1）基本配置：①大功率磁控管1套；②机架1套；③准直系统1套；④治疗床系统1套；⑤EPID成像系统1套；⑥治疗实施管理软件1套；⑦医生工作站4套；⑧物理师工作站2套
（2）第三方配置：①调强剂量验证系统（满足三维验证含二维验证功能）；②放疗体位定位设备；③辐射剂量产品；④其他辅助产品
9.报价包含满足以上设备核心功能需求，且保证正常运行的整体价格。如上述第三方产品未列举详细的请供应商自行补齐，且功能配置标准不能低于整机设备性能标准。报价包含安装、采购、运输、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金、附加税等全部费用。
（五）彩色多普勒超声诊断仪（1台）
1.探头配置6个：①腹部探头；②甲状腺、乳腺浅表器官探头；③高帧频探头做浅表肌骨；④双平面探头或等效技术；⑤腹部穿刺探头；⑥心脏探头。
2.弹性成像功能：具备两种及以上弹性成像模式。
3.超声造影成像功能：①具备造影剂谐波成像技术，支持双幅对比显示模式；②具备造影计时功能及造影剂再灌注成像技术；③具备造影定量分析功能，支持在机及离机时间-强度曲线分析；④具备微血管血流成像功能；⑤造影功能支持腹部、浅表、乳腺、血管、心脏等临床应用；⑥单次连续存储时间≥60秒
（六）高清电子胃肠镜系统（1套）
    1、主机一套  
2、电子上消化道内窥镜（高清胃镜1支）
（1）视野角度为直视型设计
（2）具备宽广的视野可视范围
（3）支持远近多距离清晰观察
（4）先端部外径纤细，便于深入人体腔道
（5）弯曲段管径小巧，降低诊疗不适感
（6）器械有效操作长度充足，适配各类临床操作场景
（7）设备整体长度充裕，满足临床操作握持与进镜需求
（8）弯曲段多方向大角度活动，操作灵活无盲区
（9）配套大口径器械通道，可兼容多种诊疗附件
（10）搭载高清成像元件，成像画质清晰细腻
（11）采用无线对接方案，内窥镜与光源非接触式传输供电及影像信号，增强设备耐久度与运行稳定性
▲（12）能兼容多品牌设备。
3.电子下消化道内窥镜（高清肠镜1支）
（1）采用直视型视野设计，成像观察视角端正，贴合常规诊疗观察需求。
（2）配备超广视野范围，有效扩大观察覆盖面，减少观察盲区，全面提升诊疗视野效果。
（3）支持远近不同距离的清晰观察，适配临床各类腔道组织的观察诊疗场景。
（4）设备先端部采用精细化纤细管径设计，便于顺畅深入人体腔道，降低进镜阻力。
（5）弯曲部管径小巧规整，结构贴合人体生理腔道，提升进镜顺畅度与患者诊疗舒适度。
（6）设备有效操作长度充足，能够满足各类复杂临床诊疗的深度操作需求。
（7）设备整体全长规格充裕，适配临床常规握持、进镜操作及各类诊疗场景使用。
（8）内窥镜弯曲段支持上下左右多方向超大角度灵活弯折，转向灵敏、活动范围广，可适配复杂腔道走位，无观察死角。
（9）配备大孔径专用器械钳道，兼容性强，可适配多种临床诊疗附件开展操作。
（10）搭载高清图像传感器，成像画质清晰细腻，可清晰呈现腔道组织细节。
（11）配备专业辅助送水功能，具备前射水冲洗能力，可在诊疗过程中快速冲洗创面，保持术区视野清晰，保障治疗顺利开展。
（12）采用先进无线连接技术，内窥镜与光源设备实现非接触式对接，可稳定传输电力与图像数据，有效规避接触式连接故障，大幅提升设备运行耐用性与工作可靠性。
（13）具备插入部硬度可调功能，可通过专用调节环灵活调整设备插入部硬度，优化肠镜插入性能，有效降低肠镜检查操作难度，提升诊疗便捷度。
▲4、主机、胃镜、肠镜能兼容至少包含医院现有富士、奥林巴斯、潘太克斯设备。



★三、商务及其他要求
1.产品售后要求（本条针对本次所有询价产品）
1.1、所有设备具备医疗器械产品相关资质如：生产经营许可证、备案凭证、合格证、注册证等，以及产品中文说明书。
1.2、本项目报价包含新设备的采购安装、调试；中标供应商必须同时满足国家或行业技术标准，以及医院实际使用需求。
1.3、所有产品质保期≧1年，各产品如有更长质保期提供的请注明。质保期内无条件响应医院售后服务要求，响应时间≦1小时。如需到场解决的响应时间≦24小时。特殊故障情况由双方协商解决。
1.4如涉及质保期内需医院另行支付费用的易损件更换，供应商应单独列出。凡未列出需医院另行支付费用的易损件清单则默认为质保期内所有零配件故障免费更换。如设备有必须配套使用耗材的，请参与报价供应商在单列常用耗材列表，以便采购人遴选。
[bookmark: _GoBack]   1.5供应商或厂家提供的本项目设备功能需求及报价应至少满足医院五年内业务发展要求。上报配置低端、功能需求处于市场即将淘汰的规格型号产品，采购人可以不予采纳。
注：1、以上带★号条款为实质性要求。
2、本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。


附件2：报价格式
	项目名称：成都市新津区中医医院
内科大楼医疗设备采购项目询预算价


	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单价元）
	数量
	总价（元）
	注册证名称

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计大写（万元）：                 合计小写（万元）            



备注：1、每个产品均可单独参与报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。3、报价数据及汇总数据需详细核实提交，凡数据错误的列为无效报价。


附件3：报名登记表
报名登记表

	*报名项目名称（包号）
	成都市新津区中医医院
内科大楼医疗设备采购项目询预算价

	*报名单位/个人名称
(统一社会信用代码/税号)
	                              （盖章）

	*单位/个人地址
	

	单位电话
	

	*经办联系人
	
	*手 机
	

	邮     箱
	

	备     注
	



    采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com
注：提供（1）报名登记表扫描件（2）报价单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。
报价单位请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因报价单位提供的错误或不实信息，对其报价事宜造成影响的，自行承担所有责任。
1

